**Инструкция по активации материнской платы для весов MERCURY 320 AC “MARGO”**

После замены материнской платы необходимо при первом включении провести активацию.

1. Нажать клавишу « 0» и удерживая ее включить тумблер переключателя питания.
2. На индикаторе «Вес» справа появится цифра 0.
3. Отпустить клавишу «0».
4. Весы произведут штатное самотестирование, после чего клавиатура станет активной.